# After modifying, run ./mkscr

# MAC address (use spaces instead of colons)
setenv macaddr da 19 c8 7a 6d f4

part uuid ${devtype} ${devnum}:${bootpart} uuid
setenv bootargs console=ttyS2,1500000 root=PARTUUID=${uuid} rw rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff130000
setenv fdtfile rockchip/rk3328-rock64.dtb

if load ${devtype} ${devnum}:${bootpart} ${kernel_addr_r} /boot/Image; then
  if load ${devtype} ${devnum}:${bootpart} ${fdt_addr_r} /boot/dtbs/${fdtfile}; then
    fdt addr ${fdt_addr_r}
    fdt resize
    fdt set /ethernet@ff540000 local-mac-address "[${macaddr}]"
    if load ${devtype} ${devnum}:${bootpart} ${ramdisk_addr_r} /boot/initramfs-linux.img; then
      booti ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r};
    else
      booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r};
    fi;
  fi;
fi
